**2024-018技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **1** | **高级全站仪** | **Android11系统，精度：2”，2+2ppm；测程5.0km，免棱镜1500米；超快速测 量，精测0.3秒；激光对中，双轴补偿；5.5 英寸可触摸彩屏，物理数字按键；4G全网通，支持蓝牙，Wi-Fi， TF卡，USB OTG数据传输；测绘之星软件，二次开发接口；** | **台** | **8** |
| **2** | **电子经纬仪** | **可视激光，精度2″绝对编码,全新主体键盘主体设计，激光对中** | **台** | **20** |
| **3** | **测绘仪器检校台** | **平行光管数量3支（竖轴仰角、水平角、俯角、三支平行光管）；平行光管镜筒长：565mm；有效孔径：55mm；升降台最大工作范围：30cm（包含通光口径）；放大倍率：5.7~7倍；分辨率：3″；光源照明：冷光源（强弱度可微调）绿色、白色** | **台** | **1** |
| **4** | **水准仪三脚架** | **非铝合金或清漆，黄漆/烤漆** | **个** | **30** |
| **5** | **全站仪三脚架** | **非铝合金或清漆，黄漆/烤漆** | **个** | **15** |
| **6** | **经纬仪三脚架** | **非铝合金或清漆，黄漆/烤漆** | **个** | **15** |
| **7** | **棱镜基座** | **AJ13+AJ10** | **个** | **12** |
| **8** | **测量软尺** | **50m** | **个** | **10** |