**参数附件（二）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **品牌** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 600 万全彩筒型摄像机 | 海康威视 | 600 万 1/2.4"CMOS 双光筒型网络摄像机，最高分辨率可达 3200×1800@25fps，支持多种 Smart 侦测，具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、120dB 宽动态，1 个内置麦克风，支持白光 / 红外双补光，红外光最远可达 50m，暖光最远可达 30m，符合 IP66 防尘防水设计，最高分辨率可达 3200×1800@20fps，支持多种 Smart 侦测，支持多种补偿和降噪功能 | 台 | 27 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 | 壁装支架，外观白，适用于枪型、筒型、一体型摄像机壁装，铝合金材质，水平调整角度 360°，垂直调整角度 - 45° - 45°，尺寸 70×97.1×173.4mm，重量 201g | 个 | 27 |
| 3 | 180度鹰眼 | 海康威视 | 1600万180度球型鹰眼\_400万40倍 海康威视1600万180°球型鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 全景支持Smart事件、人员密度；细节支持人脸抓拍、Smart事件；更好助力平安城市公共安全管理 适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等 全景摄像机 4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 5520×2400@30fps | 个 | 2 |
| 4 | 鹰眼支架 | 海康威视 | 壁装支架  尺寸：124×189×397mm  重量：1.9 kg  材质：铝合金 | 个 | 2 |
| 5 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | E系列400万7寸23倍全彩轻智能网络高清球机\_直流  海康威视E系列7寸全彩智能球机 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m | 个 | 11 |
| 6 | 快球支架 | 海康威视 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 11 |
| 7 | 24 口千兆汇聚交换机 | 海康威视 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗112W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 1 |
| 8 | 4口千兆POE交换机 | 海康威视 | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口  支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x  存储转发交换方式  支持IEEE 802.3at/af  支持PoE输出功率管理  支持6 KV防浪涌（PoE口）  坚固式高强度金属外壳  无风扇设计，高可靠性  交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps  整机最大供电功率：60 W | 台 | 9 |
| 9 | 单模单纤光模块接收端 | 海康威视 | 千兆 20 公里单模单纤接收端模块，TX1550nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC 接口，20km 传输距离，0 - 70℃工作温度，SFP 封装，发射光功率 - 9 - - 1dBm，接收灵敏度（低值） - 21dBm | 台 | 22 |
| 10 | 单模单纤光模块发送端 | 海康威视 | 千兆 20 公里单模单纤发送端模块，TX1310nm/1.25G，RX1550nm/1.25G，LC 接口，20km 传输距离，0 - 70℃工作温度，SFP 封装，发射光功率 - 9 - - 1dBm，接收灵敏度（低值） - 21dBm | 台 | 22 |
| 11 | 现有平台扩容 | 海康威视 |  | 路 | 40 |