**参数附件（一）**

| **序号** | **商品名称** | **品牌** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 万全彩筒型摄像机 | 海康威视 | 600 万 1/2.4"CMOS 双光筒型网络摄像机，最高分辨率可达 3200×1800@25fps，支持多种 Smart 侦测，具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、120dB 宽动态，1 个内置麦克风，支持白光 / 红外双补光，红外光最远可达 50m，暖光最远可达 30m，符合 IP66 防尘防水设计，最高分辨率可达 3200×1800@20fps，支持多种 Smart 侦测，支持多种补偿和降噪功能 | 台 | 247 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 | 壁装支架，外观白，适用于枪型、筒型、一体型摄像机壁装，铝合金材质，水平调整角度 360°，垂直调整角度 - 45° - 45°，尺寸 70×97.1×173.4mm，重量 201g | 个 | 247 |
| 3 | 24 口千兆 POE 交换机 | 海康威视 | 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口，交换容量 56Gbps，包转发率 41.67Mpps，支持 IEEE802.3at/af 标准，端口最大供电功率 30W，整机最大供电功率 370W，支持 PoE 看门狗，支持 6KV 防浪涌（PoE 口），支持多种 IEEE 标准 | 台 | 12 |
| 4 | 24 口千兆汇聚交换机 | 海康威视 | 全网管三层交换机，机架式，24 个千兆光口，8 个复用的千兆电口，4 个万兆 SFP + 光口；1 个业务扩展槽，2 个电源模块槽位，2 个风扇模块槽位，交换容量 756Gbps/7.56Tbps，包转发率 222Mpps/396Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度 0℃ - 45℃，支持交直流供电，满负荷功耗 112W（单交流电源情况下）；支持多种网络协议和功能，采用专业内置防雷技术，支持 10KV 业务端口防雷能力 | 台 | 2 |
| 5 | 单模单纤光模块接收端 | 海康威视 | 千兆 20 公里单模单纤接收端模块，TX1550nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC 接口，20km 传输距离，0 - 70℃工作温度，SFP 封装，发射光功率 - 9 - - 1dBm，接收灵敏度（低值） - 21dBm | 台 | 14 |
| 6 | 单模单纤光模块发送端 | 海康威视 | 千兆 20 公里单模单纤发送端模块，TX1310nm/1.25G，RX1550nm/1.25G，LC 接口，20km 传输距离，0 - 70℃工作温度，SFP 封装，发射光功率 - 9 - - 1dBm，接收灵敏度（低值） - 21dBm | 台 | 14 |
| 7 | 现有平台扩容 | 海康威视 |  | 路 | 240 |
| 8 | 网络存储设备 | 海康威视 | 4U 机架式 48 盘位网络存储设备，搭载 64 位多核处理器，1 + 1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行。处理器为 1 颗 64 位多核处理器，系统内存 8GB（可扩展至 64GB），系统盘 1×240GBSSD（后置），存储接口 48个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，已配置 48块 8TB 硬盘，总容量达 384TB，网络接口 4 个 2.5G 数据网口，1 个千兆管理口，其他接口包括 1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置），整机电源 800W，1 + 1 冗余电源 | 台 | 2 |