参数附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **规格参数** | **数量** |
| 智能施工机器人 | 1.机身采取可折叠设计；  2.支持240mm×115mm×53mm等标准墙砖砌筑,支持全顺、一顺一丁等多种组砌方式；  3.能自动规划工作路径、导航、避障、升降作业高度，完成相应操作；  4.砌筑层数最少可满足3层的排列，砌筑长度最少可满足4块砖的排布。  5.可满足建筑机器人应用、施工机器人操作、施工机器人故障排除、施工机器人维护维修、.施工机器人维护与管理等实训项目； | 1 |